Додаток 1

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Послуги з технічного обслуговування дизельного генератора МАТАRI MD-260 з заміною оливи моторної в дизельному двигуні (відповідно до ЄЗС ДК 021:2015:50530000-9) |
| Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Відкриті торги  UA-2023-04-26-009313-a |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 23 760,00 грн з ПДВ |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Викладені у Додатку 2 |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Вартість послуг з технічного обслуговування дизельного генератора МАТАRI MD-260 з заміною оливи моторної в дизельному двигуні становить 23 760,00 грн з ПДВ за результатами комерційних пропозицій потенційних учасників |

 **Додаток 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**послуг з технічного обслуговування дизельного генератора MATARI MD-260 із заміною оливи моторної у дизельному двигуні** **код ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (відповідний код 50532300-6 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування генераторів»)**

Дизель-генератор це міні-електростанція с дизельним двигуном в якості джерела електричної енергії який складається з дизельного двигуна, генератора та системи управління. Дизель-генератор встановлено в 2014 року випуску. При аварійному відключені основного джерела електроенергії використовується для живлення особливо важливих об’єктів які є критичними для життєдіяльності людей (котельні, освітлення, кухні ) систем безпеки та пожежної безпеки (системи охоронної сигналізації, відео спостереження, контроля доступу, автоматичної пожежної безпеки, оповіщення в разі виявлення надзвичайних ситуацій, автоматичної системи пожежогасіння). Дизель генератор підключений до чотирьох АВР.

**1. Вимоги до предмету закупівлі:**

Перелік послуг які проводяться при виконанні технічного обслуговування дизельного генератора MATARI MD-260 із заміною оливи моторної у дизельному двигуні

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Найменування послуг** | **Необхідні дії** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** |  Заміна оливи моторної і масляного фільтру  | **Заміна** |
| **2** | Заміна рукавів для подачі пального і рукавів для водяних радіаторів | **Заміна** |
| **3** | Перевірка акумуляторної батареї/й, контроль рівня та щільності електроліту. Долив дистильованої води при необхідності. | **Контроль****Долив** |
| **4** | Перевірка працездатності датчиків та блокувань. | **Перевірка** |
| **5** | Тестування дизель-генератора без підключення навантаження. | **Перевірка** |
| **6** | Тестування дизель-генератора з навантаженням. | **Перевірка** |
| **7** | Перевірка відсутності підтікань системи охолодження, змащування, подачі пального. | **Перевірка** |
| **8** | Перевірка вимірювальних приладів на панелі керування ДГ. | **Перевірка** |
| **9** | Контроль системи аварій і попереджень  | **Контроль** |

При виконанні технічного обслуговування Учасник використовує власні матеріали.

**2. Порядок надання послуг:**

2.1. Виконавець гарантує якість виконаних Робіт та використаних матеріалів при виконанні Послуг протягом 6 місяців або 250 мотогодин з моменту підписання акту виконаних робіт за умови виконання Замовником вимог інструкції з експлуатації дизель генератора.

2.2. У разі встановлення Виконавцем, що обладнання Замовника, зазначене в даному описі, потребує ремонту, який виходить за межі умов Договору, Виконавець одразу повідомляє про це Замовника, після чого Сторони узгоджують порядок подальших дій.

2.3. Послуги з планового технічного обслуговування дизель-генератора виконуються з 9-00 до 18-00 в робочі дні.

2.4. Після надання послуг відповідно до умов Договору, Виконавець складає Технічний звіт на надані послуги та підписує його у відповідальної особи Замовника .

Відповідальна особа з боку Замовника: заступник директора Буркут Генадій Володимирович, тел.: (050)353 88 38, e-mail: : burkut\_g.v@ukr.net

**3. Вимоги до надання послуг: послуги надаються відповідно до:**

 3.1 «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (затверджено Наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258),

 3.2 «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (затверджено наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці України від 09.01.98 № 4)

 3.3 Закону України «Про охорону праці»,

 3.4 Технічної документації на дизель-генератор (формуляр тощо),

 3.5 Інших відповідних чинних нормативно-правових актів (у т.ч. прийнятих на заміну визначених).

Учасник повинен надати Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід. Оригінал документу із зазначенням вихідного номера та дати, за підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою учасника (у разі наявності).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Найме-ня** | **К-ть** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** |  Заміна оливи моторної і масляного фільтру  | **послуга** | **1** |
| **2** | Заміна рукавів для подачі пального і рукавів для водяних радіаторів | **послуга** | **1** |
|  **3** | Перевірка акумуляторної батареї/й, контроль рівня та щільності електроліту. Долив дистильованої води при необхідності. | **послуга** | **1** |
| **4** | Перевірка працездатності датчиків та блокувань. | **послуга** | **1** |
| **5** | Тестування дизель-генератора без підключення навантаження. | **послуга** | **1** |
| **6** | Тестування дизель-генератора з навантаженням. | **послуга** | **1** |
| **7** | Перевірка відсутності підтікань системи охолодження, змащування, подачі пального. | **послуга** | **1** |
| **8** | Перевірка вимірювальних приладів на панелі керування ДГ. | **послуга** | **1** |
| **9** | Контроль системи аварій і попереджень  | **послуга** | **1** |

Технічне обслуговування проводиться з обов’язковою відміткою в журналі обслуговування.