**ДМС УКРАЇНИ**

**Управління Державної міграційної служби України**

**у Вінницькій області**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі **послуг з прибирання приміщень,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Театральна,10, ідентифікаційний код замовника: 37836770

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Послуга з монтажу та наладки засобів охоронно-тривожної сигналізації (код ДК 021-2015 - 45312200-9 - Встановлення систем охоронної сигналізації)

***Вид процедури закупівлі:*** Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

***Ідентифікатор процедури закупівлі:*** UA-2024-06-20-010111-a

***Розмір бюджетного призначення:*** 140 000,0 грн. згідно Кошторису на 2024 рік.

# *Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:* 140 000,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі, а також проведеного аналізу закупівель аналогічних послуг за минулий рік **(** на підставі закупівельних цін попередніх закупівель).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявних потреб управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області (послуга з монтажу та наладки засобів охоронно-тривожної сигналізації) з урахуванням вимог до правил застосування систем охоронної сигналізації та їх всіх складових частин ДСТУ СLC/ТS 50131-7:2014, ДСТУ 4030-2001, ДСТУ ЕN 16763:2017).

Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики та місцерозташування предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі визначена у додатку 2 до Тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю Послуги.

Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства та нормативно-технічним актам.

Призначення системи охоронно-тривожної сигналізації: для своєчасного виявлення несанкціонованого проникнення або спроби проникнення у приміщення замовника, що охороняються з подальшою передачею тривожного сигналу на пульт централізованого спостереження. При монтажі охоронної сигналізації сповіщувачі (датчики), які реагують на відкриття та руйнування (розбиття скла) встановлюються на двері та вікна, а в середині приміщення — об’ємний сповіщувач, який реагує на рух. Усі вони виводяться на сучасний контрольно-передавальний пристрій, який обладнаний додатково акумуляторною батареєю (на випадок відключення електропостачання), та клавіатурою, яка використовується для введення коду розблокування сигналізації.

* 1. Учасник в рамках надання послуг зобов’язаний:

*Надати послугу з монтажу та наладки засобів охоронно-тривожної сигналізації в приміщеннях, за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 78, відповідно до таблиці:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік необхідного обладнання та/або матеріалів, які будуть використані при наданні послуг з монтажу та наладки системи охоронної сигналізації | Одиниця виміру | Кількість |
|  | Оріон NОVА - S (4 шл. 2,2А/ч) | шт. | 2 |
|  | К-LЕD 4 | шт. | 2 |
|  | Оріон NОVА - L (16 шл. 7А/ч) | шт. | 1 |
|  | Клав. К-GLCD (white) | шт. | 1 |
|  | Модуль підключення до мережі М-NЕТ+ (для Нова S,M,L) | шт. | 1 |
|  | Панель індикації P-IND32 | шт. | 1 |
|  | Модуль нарощування шлейфів М-ZР mBoх | шт. | 2 |
|  | Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP-122 | шт. | 2 |
|  | Свинцево-кислотний акумулятор Full Energy FEP-129 | шт. | 3 |
|  | Сповіщувач FW2 SWAN PGB комбінований | шт. | 29 |
|  | Сповіщувач SWAN-QUAD (АБВ-25кг) | шт. | 9 |
|  | Сповіщувач tane sm-35 (SM-35) коричневий | шт. | 36 |
|  | Оповіщувач ОСЗ Джмiль-1 Сирена світло- звуковий (12 В) (80ДБ) | шт. | 1 |
|  | Кабель в метрах 4\*0,22 U-Cu | м | 400 |
|  | Кабель сигнальний для систем сигналізації 6х0,22 U-Cu | м | 500 |
|  | Кабель мережевий UTP 4\*2\*0.5-Cu кат.5е ( UTP мідь внутрішній) | м | 50 |
|  | Провід ШВВП 2х1 ЗЗЦМ | м | 50,00 |
|  | Кабельна стяжка 4\*200 біла (RELFIX) (100 шт/уп) (3926 90 97 90) | уп. | 5 |
|  | Кабельный канал 10\*20 | м | 30 |
|  | Дюбель поліпропілен 8,0\*50 КП 3925 | шт. | 300 |
|  | Саморіз п/м пкр 4,2\*16 пресшайба з сверлом | шт. | 300 |

*Ціна послуги включає в себе витрати на обладнання, яке буде встановлене, комплектуючі і матеріали, що будуть використані при наданні послуг, а також витрати на транспортування обладнання, комплектуючих та матеріалів до місця надання послуг, пакування, маркування, страхування, інсталяцію/монтаж обладнання, пробний пуск обладнання, введення в експлуатацію, інструктаж/навчання персоналу, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усі інші витрати.*

Гарантійний термін експлуатації обладнання, яке буде встановлене, повинен становити не менше 24 місяців, або відповідно до гарантійного строку заводу-виробника.

2. Вимоги до Учасника:

1. Надійність та якість послуг та змонтованого обладнання / устаткування, досягнення показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям встановлення та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника.
2. Все обладнання / устаткування має бути новими, тобто такими, що не було у використанні, мати сертифікати відповідності (ДСТУ, ТУ, тощо) (надати у складі пропозиції) що діють на території України.
3. Гарантійний термін експлуатації устаткування має становити не менше терміну, визначеного заводом-виробником.
4. Після виконання пусконалагоджувальних робіт Виконавцем обов’язково проводиться перевірка працездатності системи в ручному та автоматичному режимах.
5. Виконавець відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
6. Послуги мають виконуватись кваліфікованими працівниками, що пройшли навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, спеціального навчання та перевірки знань при роботі з інструментами та пристроями, мають допуск до робот в електроустановках до 1000 В.