ДМС УКРАЇНИ

**УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ**

 **У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**

(УДМС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ)

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі **послуг з прибирання приміщень,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, м. Вінниця, проспект Коцюбинського, 78, ідентифікаційний код замовника: 37836770

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Послуги цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації (код ДК 021-2015 - 75251110-4 - Послуги з протипожежного захисту)

***Вид процедури закупівлі:*** Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

***Ідентифікатор процедури закупівлі:*** [UA-2024-08-21-011026-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-08-21-011026-a)

***Розмір бюджетного призначення:*** 3 000,0 грн. згідно Кошторису на 2024 рік.

# *Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:* 3  000,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі, а також проведеного аналізу закупівель аналогічних послуг за минулий рік **(** на підставі закупівельних цін попередніх закупівель).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявних потреб управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області (послуги цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації) з урахуванням вимог встановленим ДБН В.2.5-56: 2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT), ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності).

Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики та місцерозташування предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі визначена у додатку 2 до Тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю Послуги.

Послуги з цілодобового спостереження установки пожежної автоматики та технічне обслуговування засобів пожежної сигналізації повинні відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-технічним актам.

Для забезпечення надання якісних послуг відповідно до зазначеного обсягу послуг враховуються наступні вимоги:

1. Надавач послуг повинен відповідати вимогам, встановленим ДБН В.2.5-56: 2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщення. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT), ДСТУ 9047:2020 Системи протипожежного захисту. Настанова з підтримання експлуатаційної придатності).

2. Надавач послуг повинен здійснювати:

- ведення експлуатаційної документації відповідно до вимог нормативно-правових актів;

- обробку, архівування, збереження всіх тривожних сповіщень, які надійшли на пульт пожежного спостерігання ЦПТС з об’єктів Замовника;

- спостереження за пожежною автоматикою об’єктів Замовника здійснюється за допомогою GSM-каналу по технології GPRS. Справність GSM-каналу та витрати по його обслуговуванню покладаються на надавача послуг;

- підключити наявні технічні засоби пожежної сигналізації Замовника на власний пульт централізованого спостереження (далі – ПЦС), що входить в ціну;

- негайно реагувати на сигнали тривоги від ручних пожежних сповіщувачів або кнопки «Тривога» на панелі об’єктового ППК;

- перед підключенням до центру приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) - перевіряти компоненти системи пожежної сигналізації (димових/теплових, ручних пожежних сповіщувачів) на працездатність за допомогою обладнання для перевірки пожежних сповіщувачів (імітатор диму та тепла для пожежних сповіщувачів);

- реагувати на сигнали тривоги, що надходять на пульт пожежного спостерігання ЦПТС від об’єктових ППК, якщо не надходить повідомлення про помилкове спрацьовування або пошкодження від чергового персоналу впродовж 2-х хвилин після надходження сигналу;

- повідомляти оперативно-диспетчерські служби ГУ ДСНС України в Вінницькій області для направлення підрозділів пожежної охорони на об'єкт Замовника;

* забезпечити прибуття ГШР на Об’єкт Замовника у випадку надходження на ПЦС сигналу «тривога-пожежа» у найкоротший термін (до десяти хвилин);
* невідкладно сповістити Замовника або його уповноважену особу про надходження на ПЦС сигналу «тривога-пожежа» на Об’єкті для вжиття необхідних заходів.

3. Усі послуги з цілодобового спостереження за пожежною автоматикою об’єктів та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу повинні виконуватись із додержанням нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки.

4. Основні працівники, які безпосередньо здійснюють виконання вищевказаних послуг (робіт), повинні мати відповідну кваліфікацію та практичний стаж відповідної роботи не менше (від) 1 року.

5. Надавач послуг повинен мати відповідну Ліцензію на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень; спостерігання за системами протипожежного захисту).

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 852 «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» учасник повинен надати копію Ліцензії (довідку про ліцензію у довільній формі, яка видана в електронній формі та занесена у відповідні Ліцензійні реєстри Міністерства внутрішніх справ України та Державної служби надзвичайних ситуацій України, які розміщено на їх офіційних вебсайтах, витяг з реєстру, наказ ДСНС України «Про видачу ліцензії на впровадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення – у разі, якщо ліцензія видана в електронній формі) на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Сертифікат, містить інформацію про відповідність послуг з технічного обслуговування та ремонту систем пожежної сигналізації та оповіщення вимогам :

- ДСТУ CEN/TS 54-14:2021 Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, пусконалагоджування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування (CEN/TS 54-14:2018, IDT);

* ДСТУ EN 16763:2017 Послуги та роботи щодо систем протипожежного захисту та систем охоронного призначення (EN 16763:2017, IDT);
* ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зі Зміною № 1.

6. Надача послуг повинен:

- проводити тестування системи АПС, розташованої на об'єкті (не менш ніж 1 раз на добу). Тестування здійснюється автоматично;

- здійснювати технічне та програмне обслуговування системи пожежної сигналізації упродовж дії Договору не менше 1 (одного) разу на місяць та, за необхідності, на вимогу Замовника, вести облік такого обслуговування в спеціальному журналі.

- якісно та своєчасно ліквідовувати несправності, які можуть бути усунуті безпосередньо за місцем знаходження сигналізації, за заявкою Замовника;

- не розголошувати стороннім особам конфіденційну інформацію, до якої відноситься інформація про: пультові коди, системи сигналізації, систему зв’язку і контролю за здійсненням охорони та іншу інформацію, яка стала йому відома під час надання послуг за Договором;

- інструктувати уповноважених осіб Замовника про порядок та правила користування сигналізацією.