Додаток № 1

Інформація щодо процедур закупівель

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 (зі змінами)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду ЄЗС | Код ДК 021:2015 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки" (відповідний код 50531100-7 Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів) - послуги з технічного обслуговування газового обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками PLS-70 |
| Вид та ідентифікатор процедури закупівлі | Відкриті торги з особливостями UA-2024-01-11-006424-a |
| Очікувана вартість предмета закупівлі | 175 200,00 грн з ПДВ |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Викладені у Додатку № 2 |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Прогнозована вартість визначена в результаті аналізу цінових пропозицій, що отримані від потенційних учасників і становить 175 200,00 з ПДВ |

**Додаток № 2**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та документи, які підтверджують відповідність, у тому числі відповідна технічна специфікація**

**Погодження з технічними, якісними та кількісними характеристиками, у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі Учасник обов'язково підтверджує документально. Документальним підтвердженням може бути довідка у довільній формі або у вигляді цього Додатку 2 до тендерної документації.**

**1. Інформація про предмет закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування предмета закупівлі | 50530000-9 ‒ Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки - послуги з технічного обслуговування газового обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками PLS-70 |
| Код послуги, що визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | 50531100-7 ‒ Послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів |
| Джерело фінансування | Державний бюджет |
| Вид предмета закупівлі | Послуга |
| Місце надання послуг | Миколаївська обл. Вознесенський р-н, с. Мартинівське. Вул. Європейська, 1 |
| Кількість, обсяг надання послуг | – послуги з технічного обслуговування газового обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками PLS-70 - 25 послуг |
| Строк надання послуг | До 31.12.2024 включно |
| Очікувана вартість закупівлі послуг | 175200,00 грн з ПДВ |

**2. Технічна специфікація**

Послуги з технічного обслуговування котельного обладнання котельні надаються відповідно до НПАОП 0.00.-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання", затверджених наказом Міненерговугілля України від 15.05.2015 №285, НПАОП 0.00.-1.81-18"Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

В обсяг технічного обслуговування входить: обслуговування 2-х котлів, автоматики, 2-х пальників, внутрішніх газопроводів котельні, запірної арматури котлів та газопроводів, фільтрів, запобіжних клапанів, насосів котла і пальників, електрощитів живлення і автоматики.

Виконавець повинен надати послуги за рахунок власних сил та засобів без залучення субпідрядника/співвиконавця.

Гарантований термін прибуття на місце обслуговування в разі виникнення аварійної ситуації - дві години з моменту отримання заявки.

У випадку виходу з ладу запасних частин на обладнання в зимовий період, що призвело до зупинки котельні, або існує загроза розморожування котельні, Виконавець зобов’язаний провести заміну зіпсованої запчастини протягом 12 годин з відсрочкою платежу Замовнику до моменту виділення коштів на даний об′єкт, вартість обладнання та деталей, вузлів, що вийшли з ладу сплачується замовником додатково.

Послуги, які надаються, повинні відповідати вимогам охорони праці. Учасник повинен надати:

1. Діючий Дозвіл відповідно до якого будуть надаватись послуги згідно з предметом закупівлі. У дозволі повинні бути обов’язково пункти, що Учаснику дозволяється виконувати.

2. Копію ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження певного  
виду господарської діяльності (дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на  
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки),  
якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності, як обслуговування котлоагрегатів, газовикористовуючого обладнання, лінійних частин газопроводу та обладнання встановленому на ньому передбачено законом.

**Перелік послуг та періодичність надання послуг з технічного обслуговування котельного обладнання з комбінованими котлами RTQ 537 і пальниками РLS-70 на об’єкті державна установа «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, ДМС»:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Перелік послуг | Періодичність виконання |
| 1 | *Перевірка комплектності, працездатності котлів (2 шт)* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 2 | *Зупинка котлів, розкриття котлів.* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 3 | *Перевірка, при необхідності очищення топки і поверхонь нагріву* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 4 | *Перевірка герметичності газопроводів, арматури в межах котла, очищення газового фільтра,.* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 5 | *Перевірка працездатності стабілізатора тиску газу* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 6 | *Обслуговування пальників (2 шт):*   * *Перевірка чистоти (підсмоктування повітря, жарова труба, компоненти)* * *Ревізія сопла* * *Ревізія, чистка та налаштування електродів розпалювання (розміри, настройка, пошкодження), чистка* * *Ревізія герметичності підключень газопроводу в зоні відповідальності* * *Запуск і регулювання пальників на необхідну потужність і чистоту горіння* * *Ревізія газових клапанів з чищенням посадочних місць сідел і заміною гумових манжет ущільнень* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 7 | *Обслуговування комплексу систем автоматики регулювання печі* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 8 | *Технічне обслуговування автоматики безпеки та розпалювання* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 9 | *Перевірка працездатності та налаштування автоматики безпеки котлів:*   * *Згасання полум'я на пальнику* * *Підвищення, зниження тиску газу* * *Зниження подачі повітря для згоряння газу* * *Припинення подачі електроенергії* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 10 | *Заміри параметрів роботи котлів: вимірювання аналізу складу димових газів за котлом. регулювання пальника.*   * *Вимірювання настройка датчика тиску палива на вході пальники* * *Вимірювання настройка регулятора тиску газу в магістралі* * *Вимірювання настройка температури димових газів по надлишку повітря* * *Вимірювання вмісту СО, СО2* * *Вимірювання розрядження в димовому каналі* * *Вимірювання вмісту сажі в димових газах* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 11 | *Перевірка, настройка стартового і робочого тиску газу* | *Один раз на рік кот. обл* |
| 12 | *Ревізія, при необхідності заміна вузлів і деталей пальникових пристроїв, що вийшли з ладу.* | *Один раз на рік кот. обл.* |
| 13 | *Перевірка стану змішувальних камер і механічних вузлів пальникових пристроїв, чищення;* | *Один раз на рік кот. обл.* |
| 14 | *Перевірка стану теплоізоляції і ущільнень кришок печі;* | *Один раз на рік кот. обл.* |
| 15 | *Функціональна перевірка:*   * *запалювання,* * *контроль полум'я,* * *газопровідні блоки (тиск газу на вході і виході),* * *реле тиску,* * *ланцюг безпеки,* * *перевірка газорозподільної та газовикористовуючої системи в межах котельні на герметичність методом обмилювання* | *Один раз на квартал. газ. обл.* |
| 16 | *Проведення технічного огляду котлів п.15.10.НПАОП 0.00-1.26-96* | *Один раз на рік* |
| 17 | *Підготовка режимних карт котлів.* | *Один раз на 2 роки* |
| 18 | *Виконання всіх необхідних заходів з підготовки котлів та хімічного водоочищення до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням актів готовності об’єктів до опалювального періоду.* | *Один раз на рік* |
| 19 | *Технічне обстеження внутрішнього газопроводу від 21м до 50м.* | *Два рази на рік* |
| 20 | *Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (21п.м.).* | *Один раз на рік* |
| 21 | *Технічне обслуговування кранів (крім кульових) ДУ від 15 до 40 мм..* | *Один раз на рік* |

Технічне обслуговування проводиться у відповідності з інструкцією заводу виробника та переліком послуг з обов’язковою відміткою в журналі обслуговування.

У вартість послуг по обслуговуванню повинні входити: роботи по технічному обслуговуванню, усунення аварій і перебоїв в роботі котелень.

Порядок надання послуг:

1. Виконавець гарантує якість виконаних Робіт та використаних матеріалів при виконанні Робіт протягом 6 місяців з моменту підписання акту виконаних робіт за умови виконання Замовником вимог інструкції з експлуатації котельного обладнання.

2. У разі встановлення Виконавцем, що обладнання Замовника, зазначене в даному описі, потребує ремонту, який виходить за межі умов Договору, Виконавець одразу повідомляє про це Замовника, після чого Сторони узгоджують порядок подальших дій.

3. Послуги з планового технічного обслуговування виконуються з 9-00 до 18-00 в робочі дні.

4. Після надання послуг відповідно до умов Договору, Виконавець складає Технічний звіт на надані послуги та підписує його у відповідальної особи Замовника. Відповідальна особа з боку Замовника: заступник директора Буркут Геннадій Володимирович, тел.: (050)353 88 38, e-mail: burkut\_g.v@ukr.net

Особливі вимоги:

При виникненні аварійних ситуацій або інших порушень в роботі котелень, несправностей та функціональних порушень, виконавець зобов’язаний забезпечити прибуття фахівців для усунення недоліків в функціонуванні обладнання після отримання заявки від Замовника протягом двох годин.