**ДМС УКРАЇНИ**

**Управління Державної міграційної служби України**

**у Вінницькій області**

**ОБҐРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі **послуг з прибирання приміщень,** розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:*** Управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Театральна,10, ідентифікаційний код замовника: 37836770

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):*** Послуги з заправки (відновлення) картриджів, обслуговування та ремонту копіювально-розмножувальної офісної техніки (код ДК 021-2015 - 50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки )

***Вид процедури закупівлі:*** Застосовується процедура відкритих торгів (з особливостями) згідно з пунктом 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 471).

***Ідентифікатор процедури закупівлі:*** UA-2024-02-14-011178-a

***Розмір бюджетного призначення:*** 252 000,0 грн. з ПДВ згідно Кошторису на 2024 рік.

# *Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:* 252 000,0 грн. з урахуванням ПДВ.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено після проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, шляхом отримання інформації (комерційних пропозицій) від суб’єктів господарювання, які можуть бути потенційними учасниками закупівлі, а також проведеного аналізу закупівель аналогічних послуг за минулий рік **(** на підставі закупівельних цін попередніх закупівель).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:*** З метою підтримки безперебійної роботи копіювально-розмножувальної техніки, недопущення зупинки друкуючого процесу та документообігу виникла необхідність у закупівлі послуг для Управління ДМС у Вінницькій області з технічного обслуговування оргтехніки, принтерів, а саме заправки/відновлення картриджів. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявних потреб управління Державної міграційної служби України у Вінницькій області.

Інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики та місцерозташування предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі визначена у додатку 2 до Тендерної документації по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю Послуги.

Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства та нормативно-технічним актам.

1. ***Перелік послуг та кількість.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Модель картриджа** | **Вид послуг** | **Кількість послуг** |
|  | DU-OKI-B472 | Заправка лаз. картриджа з заміною чипа | 120 |
|  | DRUM UNIT для OKI MB472 | Відновлення лаз. картриджа з заміною чипа | 40 |
|  | CE285A/85A, CE285-BR, CW-H285M, СЕ285А, h435/436m | Заправка лаз. картриджа | 167 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 65 |
|  | 725 Starter, PN-725R, 725-br, cw-725m, pp-c725 | Заправка лаз. картриджа | 45 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 20 |
|  | 737 Starter, c737m | Заправка лаз. картриджа | 25 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 12 |
|  | 12А/HP Laserjet Q2612a,103/303/703 | Заправка лаз. картриджа | 9 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 4 |
|  | 728 Starter | Заправка лаз. картриджа | 5 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 2 |
|  | 78aA/CE278A, CE278A/78aA, ce278a-br, pp-h278 | Заправка лаз. картриджа | 2 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 1 |
|  | xerox 106r02773, xerox 650n05407, Xerox cw-x3020m | Заправка лаз. картриджа | 120 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 58 |
|  | HP CE312A | Заправка лаз. картриджа | 1 |
|  | HP CE313A | Заправка лаз. картриджа | 1 |
|  | HP CE311A | Заправка лаз. картриджа | 1 |
|  | HP CE310A | Заправка лаз. картриджа | 1 |
|  | Samsung MLT-d1042x/el | Заправка лаз. картриджа | 1 |
|  | Відновлення лаз. картриджа | 1 |
| ***В С Ь О Г О*** | | | **701** |

*Заправка ОКІ МВ472 на 7000 копій з обов’язковою заміною чіпу на 7000 копій ХЕROX 3020 з обов’язковою заміною чіпу.*

***2. Вимоги до Учасника:***

1. Виконавець здійснює заправку та відновлення картриджів із дотриманням правил охорони праці.

2. Послуга із заправки/відновлення картриджів здійснюється частинами, у т. ч. в кількості від однієї одиниці, на підставі замовлення.

3. Термін надання послуг для заправки та відновлення картриджів – 2 робочі дні з дня отримання Виконавцем замовлення.

4. Передача картриджів здійснюється за адресою Замовника або його структурних підрозділів.

**Вимоги до складу робіт по заправці та відновленню картриджів:**

Склад робіт по заправці картриджа:

**Процес заправки картриджів повинен включати:**

- повне розбирання та очистку під тиском всіх вузлів картриджу;

- очистку та полірування фоторецепторного барабану;

- нанесення мастила для зменшення коефіцієнта тертя на очищувальне лезо;

- очищування магнітного валу та валу первинного заряду;

- очищування та змащування струмопровідними мастилами електричних контактів;

- наповнення тонером.

**Процес відновлення картриджа повинен включати:**

- повне розбирання та очистку під тиском всіх вузлів картриджу;

- заміну фоторецепторного барабану, ракельного ножа;

- очищування магнітного валу та валу первинного заряду;

- полірування фоторецепторного барабану;

- нанесення мастила для зменшення коефіцієнта тертя на очищувальне лезо;

- очищування та змащування струмопровідними мастилами електричних контактів;

- наповнення тонером;

- заміну електронного чіпа.

**Обов’язкове встановлення нового чіпа** або його перепрограмування, при його наявності на картриджі.